**Общество с ограниченной ответственностью « Аргос Про»**

|  |
| --- |
| 115193, Россия, г. Москва, ул. Петра Романова, д.7, стр. 1, пом.1, комн.14 , /495/663-93-98 e-mail: [info@stropu.ru](mailto:info@stropu.ru) ИНН: 7723423554 КПП: 772301001 |

**КРАН ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ**

**г/п 0,5; 1,0; 2,0; 3,2; 5,0 т.**

**ГОСТ 7890, ТУ 3159-016-12573741-2012**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Краны подвесные ручные однобалочные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -60˚С до +45˚С. Изготавливаются в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении, для умеренного, холодного и тропического климата (У, ХЛ, УХЛ, Т). Продукция сертифицирована**

**Сведения, сообщаемые заказчиком** **(впишите или обведите нужное)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность, т | |  | Количество кранов | | | | | |  | | |
| Пролет, Lпр, м | |  | Температура окружающей среды, °С | | | | | | -20; -40; -60 +40 | | |
| Полная длина крана, L, м | |  | Климатическое исполнение | | | | | | У, ХЛ, УХЛ, Т | | |
| Высота подъема, м | |  | Категория размещения | | | | | | 1; 2; 3; 4 | | |
| Расстояние от оси подкранового пути до оси тягового колеса С, мм | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |
| Исполнение крана | | общепромышленное | | взрывобезопасное | | | | пожаробезопасное | | | |
| **Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности** | | | | | | | | | |  |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7 | | | | | В - 1а; В - 1б; В - 1г; В – II; В - IIа | | | | | | |
| Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 | | | | | 0; 1; 2; 20; 21; 22 | | | | | | |
| Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011 | | | | | Gb | | | | | | |
| Температурная группа взрывоопасной смеси | | | | | Т1; Т2; Т3 | | | | | | |
| Категория взрывоопасной смеси | | | | | IIA; IIB; IIC | | | | | | |
| Класс пожароопасной зоны | | | | | П-I; П-II; П-IIа; П-III | | | | | | |
| Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана | | | | | 6, 7, 8, 9 баллов | | 10, 20, 30, м | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, адрес, телефон |  |
| Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Казин |
| Главный бухгалтер |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Казин |
|  |  |  |
|  |  |  |